技术参数（SPECIFICATIONS）

适用线规（Applicable wires）：AWG#30~AWG#28

适应基板厚度（Applicable PC board thickness）：0.8~1.6 mm

温度范围（Temperature range）：-40℃~105℃

额定电压（Voltage rating）：125V AC/DC

额定电流（Current rating）：1A

接触电阻（Contact resistance）：≤0.02Ω

绝缘电阻（Insulation resistance）：≥100MΩ

耐压（Withstand voltage）：500V AC/minute

认证（STANDARDS）：UL E200881